// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7628an_tplink_re200.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,re200-v3", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link RE200 v3";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wps {
			label = "re200-v3:green:wps";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi {
			label = "re200-v3:green:wifi";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "re200-v3:green:lan";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power: power {
			label = "re200-v3:green:power";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi2g_green {
			label = "re200-v3:green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wifi5g_green {
			label = "re200-v3:green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi2g_red {
			label = "re200-v3:red:wifi2g";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi5g_red {
			label = "re200-v3:red:wifi5g";
			gpios = <&gpio 40 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "p4led_an", "p3led_an", "p2led_an", "p1led_an",
				"p0led_an", "wled_an", "i2c", "wdt", "refclk";
		function = "gpio";
	};
};
