// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7621_tplink_rexx0-v1.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,re500-v1", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "TP-Link RE500 v1";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "re500-v1:blue:power";
			gpios = <&gpio 22 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wifi2g {
			label = "re500-v1:blue:wifi2g";
			gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wifi5g {
			label = "re500-v1:blue:wifi5g";
			gpios = <&gpio 24 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wps_red {
			label = "re500-v1:red:wps";
			gpios = <&gpio 26 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		wps_blue {
			label = "re500-v1:blue:wps";
			gpios = <&gpio 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		eth_act {
			label = "re500-v1:green:eth_act";
			gpios = <&gpio 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		eth_link {
			label = "re500-v1:green:eth_link";
			gpios = <&gpio 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "rgmii2", "wdt";
		function = "gpio";
	};
};
