--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -555,6 +555,23 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0 = 1,
 };
 
+/* NetGear DG834G v4 */
+static struct board_info __initdata board_96348W3 = {
+ 	.name = "96348W3",
+	.expected_cpu_id = 0x6348,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.has_enet1 = 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy = 1,
+		.phy_id = 0,
+		.force_speed_100 = 1,
+		.force_duplex_full = 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_96348_D4PW = {
 	.name = "D-4P-W",
 	.expected_cpu_id = 0x6348,
@@ -997,6 +1014,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_ct536_ct5621,
 	&board_96348A_122,
 	&board_CPVA502plus,
+	&board_96348W3,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
 	&board_96358vw,
@@ -1052,6 +1070,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "davolink,dv-201amr", .data = &board_DV201AMR, },
 	{ .compatible = "dynalink,rta1025w", .data = &board_rta1025w_16, },
 	{ .compatible = "netgear,dg834gt-pn", .data = &board_96348gw_10, },
+ 	{ .compatible = "netgear,dg834g-v4", .data = &board_96348W3, },
 	{ .compatible = "sagem,fast-2404", .data = &board_FAST2404, },
 	{ .compatible = "t-com,speedport-w-500v", .data = &board_spw500v, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6000", .data = &board_gw6000, },
