/dts-v1/;

#include "vr9_zyxel_p-2812hnu-fx.dtsi"

/ {
	compatible = "zyxel,p-2812hnu-f1", "zyxel,p-2812hnu", "lantiq,xway", "lantiq,vr9";
	model = "ZyXEL P-2812HNU-F1";

	aliases {
		led-usb = &led_usb1;
		led-usb2 = &led_usb2;
	};

	leds {
		led_usb1: usb1 {
			label = "p2812hnuf1:green:usb1";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
		led_usb2: usb2 {
			label = "p2812hnuf1:green:usb2";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&localbus {
	flash@0 {
		compatible = "lantiq,nand-xway";
		lantiq,cs = <1>;
		bank-width = <2>;
		reg = <0 0x0 0x2000000>;

		pinctrl-0 = <&nand_pins>, <&nand_cs1_pins>;
		pinctrl-names = "default";

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "uboot";
				reg = <0x00000 0x40000>;
			};
			partition@40000 {
				label = "uboot-env";
				reg = <0x40000 0x20000>;
			};
			partition@60000 {
				label = "kernel";
				reg = <0x60000 0x300000>;
			};
			partition@360000 {
				label = "ubi";
				reg = <0x360000 0x7ca0000>;
			};
		};
	};
};

&pci0 {
	wifi@1814,3062 {
		compatible = "pci1814,3062";
		reg = <0x7000 0 0 0 0>;
		ralink,eeprom = "RT3062.eeprom";
	};
};

&pcie0 {
	status = "disabled";
};
