--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -447,6 +447,22 @@ static struct board_info __initdata boar
 	.has_ohci0			= 1,
 };
 
+/* D-Link DSL-274xB revison C2/C3 */
+static struct board_info __initdata board_dsl_274xb_rev_c = {
+	.name = "AW4139",
+	.expected_cpu_id = 0x6358,
+
+	.has_pci = 1,
+
+	.has_enet1 = 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy = 1,
+		.phy_id = 0,
+		.force_speed_100 = 1,
+		.force_duplex_full = 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_nb4_ser_r0 = {
 	.name = "NB4-SER-r0",
 	.expected_cpu_id = 0x6358,
@@ -533,6 +549,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_AGPFS0,
 	&board_CPVA642,
 	&board_DWVS0,
+	&board_dsl_274xb_rev_c,
 	&board_nb4_ser_r0,
 	&board_nb4_fxc_r1,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6358 */
@@ -574,6 +591,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "alcatel,rg100a", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw", .data = &board_96358vw, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96358vw2", .data = &board_96358vw2, },
+	{ .compatible = "d-link,dsl-274xb-c2", .data = &board_dsl_274xb_rev_c, },
 	{ .compatible = "d-link,dsl-2650u", .data = &board_96358vw2, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226g", .data = &board_DWVS0, },
 	{ .compatible = "pirelli,a226m", .data = &board_DWVS0, },
