--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -392,6 +392,30 @@ static struct board_info __initdata boar
 		.num_board_fixups = ARRAY_SIZE(spw500v_fixups),
 	},
 };
+
+static struct board_info __initdata board_96348sv = {
+	.name = "MAGIC",
+	.expected_cpu_id = 0x6348,
+
+	.has_pccard = 1,
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+
+	.has_enet0 = 1,
+	.enet0 = {
+		.has_phy = 1,
+		.use_internal_phy = 1,
+	},
+
+	.has_enet1 = 1,
+	.enet1 = {
+		/* it has BP_ENET_EXTERNAL_PHY */
+		.has_phy = 1,
+		.phy_id = 0,
+		.force_speed_100 = 1,
+		.force_duplex_full = 1,
+	},
+};
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 
 /*
@@ -615,6 +639,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_rta1025w_16,
 	&board_96348_D4PW,
 	&board_spw500v,
+	&board_96348sv,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
 	&board_96358vw,
@@ -660,6 +685,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "t-com,speedport-w-500v", .data = &board_spw500v, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6000", .data = &board_gw6000, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6200", .data = &board_gw6200, },
+	{ .compatible = "telsey,magic", .data = &board_96348sv, },
 	{ .compatible = "tp-link,td-w8900gb", .data = &board_96348gw_11, },
 	{ .compatible = "usrobotics,usr9108", .data = &board_96348gw_a, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
