/dts-v1/;

#include "mt7621_wevo_w2914ns-v2.dtsi"

/ {
	compatible = "wevo,11acnas", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "WeVO 11AC NAS Router";

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		usb {
			label = "11acnas:green:usb";
			gpios = <&gpio 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&xhci_ehci_port1>, <&ehci_port2>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};
	};
};
