--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -619,6 +619,49 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX = {
+	.name = "96328avng",
+	.expected_cpu_id = 0x6328,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM43225,
+		.pci_bus = 1,
+		.pci_dev = 0,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_A4001N1 = {
 	.name = "963281T_TEF",
 	.expected_cpu_id = 0x6328,
@@ -2757,6 +2800,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_AR5387un,
 	&board_963281TAN,
 	&board_A4001N,
+	&board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX,
 	&board_A4001N1,
 	&board_dsl_274xb_f1,
 	&board_FAST2704V2,
@@ -2861,6 +2905,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6328
 	{ .compatible = "adb,a4001n", .data = &board_A4001N, },
 	{ .compatible = "adb,a4001n1", .data = &board_A4001N1, },
+	{ .compatible = "adb,pdg-a4001n-a-000-1a1-ax", .data = &board_PDG_A4001N_A_000_1A1_AX, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm963281tan", .data = &board_963281TAN, },
 	{ .compatible = "brcm,bcm96328avng", .data = &board_96328avng, },
 	{ .compatible = "comtrend,ar-5381u", .data = &board_AR5381u, },
