// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &gmac0;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		power {
			label = "power";
			gpios = <&gpio 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
			linux,code = <KEY_POWER>;
		};

		led {
			label = "led";
			gpios = <&gpio 30 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
			linux,code = <KEY_LIGHTS_TOGGLE>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 31 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <40000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "tplink,firmware";
				label = "firmware";
				reg = <0x20000 0xde0000>;
			};

			config: partition@e00000 {
				label = "config";
				reg = <0xe00000 0x50000>;
				read-only;
			};

			/* range 0xe50000 to 0xff0000 is empty in vendor
			 * firmware, so we do not use it either
			 */

			radio: partition@ff0000 {
				label = "radio";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x0>;
		mtd-mac-address = <&config 0x10008>;
		mtd-mac-address-increment = <1>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&radio 0x8000>;
		mtd-mac-address = <&config 0x10008>;
		mtd-mac-address-increment = <2>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&gmac0 {
	mtd-mac-address = <&config 0x10008>;
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "lan";
		};
	};
};
