--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -222,6 +222,34 @@ static struct board_info __initdata boar
 	},
 };
 
+static struct board_info __initdata board_CPVA502plus = {
+	.name = "CPVA502+",
+	.expected_cpu_id = 0x6348,
+
+	.has_pci = 1,
+	.ephy_reset_gpio = 4,
+	.ephy_reset_gpio_flags = GPIO_ACTIVE_LOW,
+
+	.has_enet0 = 1,
+	.enet0 = {
+		.has_phy = 1,
+		.use_internal_phy = 1,
+	},
+
+	.has_enet1 = 1,
+	.enet1 = {
+		.has_phy = 1,
+		.phy_id = 0,
+	},
+
+	.use_fallback_sprom = 1,
+	.fallback_sprom = {
+		.type = SPROM_BCM4318,
+		.pci_bus = 0,
+		.pci_dev = 1,
+	},
+};
+
 static struct board_info __initdata board_ct536_ct5621 = {
 	.name = "CT536_CT5621",
 	.expected_cpu_id = 0x6348,
@@ -782,6 +810,7 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_V2110,
 	&board_ct536_ct5621,
 	&board_96348A_122,
+	&board_CPVA502plus,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6348 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_6358
 	&board_96358vw,
@@ -835,6 +864,7 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "t-com,speedport-w-500v", .data = &board_spw500v, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6000", .data = &board_gw6000, },
 	{ .compatible = "tecom,gw6200", .data = &board_gw6200, },
+	{ .compatible = "telsey,cpva502plus", .data = &board_CPVA502plus, },
 	{ .compatible = "telsey,magic", .data = &board_96348sv, },
 	{ .compatible = "tp-link,td-w8900gb", .data = &board_96348gw_11, },
 	{ .compatible = "usrobotics,usr9108", .data = &board_96348gw_a, },
