#include "vr9.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/mips/lantiq_rcu_gphy.h>

/ {
	compatible = "lantiq,easy80920", "lantiq,xway", "lantiq,vr9";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyLTQ0,115200";
	};

	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &power;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &power;

		led-usb = &led_usb1;
		led-usb2 = &led_usb2;
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		poll-interval = <100>;
/*		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};*/
		paging {
			label = "paging";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_PHONE>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power: power {
			label = "easy80920:green:power";
			gpios = <&stp 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			default-state = "keep";
		};
		warning {
			label = "easy80920:green:warning";
			gpios = <&stp 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		fxs1 {
			label = "easy80920:green:fxs1";
			gpios = <&stp 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		fxs2 {
			label = "easy80920:green:fxs2";
			gpios = <&stp 20 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		fxo {
			label = "easy80920:green:fxo";
			gpios = <&stp 19 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		led_usb1: usb1 {
			label = "easy80920:green:usb1";
			gpios = <&stp 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		led_usb2: usb2 {
			label = "easy80920:green:usb2";
			gpios = <&stp 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		sd {
			label = "easy80920:green:sd";
			gpios = <&stp 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		wps {
			label = "easy80920:green:wps";
			gpios = <&stp 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	usb_vbus: regulator-usb-vbus {
		compatible = "regulator-fixed";

		regulator-name = "USB_VBUS";

		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;

		gpio = <&gpio 33 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		enable-active-high;
	};
};

&eth0 {
	lan: interface@0 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <0>;
		lantiq,switch;

		ethernet@4 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <4>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy13>;
		};
		ethernet@2 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <2>;
			phy-mode = "gmii";
			phy-handle = <&phy11>;
		};
		ethernet@1 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <1>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy1>;
		};
		ethernet@0 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <0>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy0>;
		};
	};

	wan: interface@1 {
		compatible = "lantiq,xrx200-pdi";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		reg = <1>;
		lantiq,wan;

		ethernet@5 {
			compatible = "lantiq,xrx200-pdi-port";
			reg = <5>;
			phy-mode = "rgmii";
			phy-handle = <&phy5>;
		};
	};

	mdio {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "lantiq,xrx200-mdio";

		phy0: ethernet-phy@0 {
			reg = <0x0>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy1: ethernet-phy@1 {
			reg = <0x1>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy5: ethernet-phy@5 {
			reg = <0x5>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy11: ethernet-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
		phy13: ethernet-phy@13 {
			reg = <0x13>;
			compatible = "lantiq,phy11g", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
		};
	};
};

&gphy0 {
	lantiq,gphy-mode = <GPHY_MODE_GE>;
};

&gphy1 {
	lantiq,gphy-mode = <GPHY_MODE_GE>;
};

&gpio {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&state_default>;

	state_default: pinmux {
		exin3 {
			lantiq,groups = "exin3";
			lantiq,function = "exin";
		};
		conf_out {
			lantiq,pins = "io21",
					"io33";
			lantiq,open-drain;
			lantiq,pull = <0>;
			lantiq,output = <1>;
		};
		pcie-rst {
			lantiq,pins = "io38";
			lantiq,pull = <0>;
			lantiq,output = <1>;
		};
		conf_in {
			lantiq,pins = "io39"; /* exin3 */
			lantiq,pull = <2>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@4 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <4>;
		spi-max-frequency = <1000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				reg = <0x0 0x20000>;
				label = "SPI (RO) U-Boot Image";
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				reg = <0x20000 0x10000>;
				label = "ENV_MAC";
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				reg = <0x30000 0x10000>;
				label = "DPF";
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				reg = <0x40000 0x10000>;
				label = "NVRAM";
				read-only;
			};

			partition@500000 {
				reg = <0x50000 0x003a0000>;
				label = "kernel";
			};
		};
	};
};

&pci0 {
	pinctrl-0 = <&pci_gnt1_pins>, <&pci_req1_pins>;
	pinctrl-names = "default";
};

&stp {
	status = "okay";

	lantiq,shadow = <0xffff>;
	lantiq,groups = <0x7>;
	lantiq,dsl = <0x3>;
	lantiq,phy1 = <0x7>;
	lantiq,phy2 = <0x7>;
	/* lantiq,rising; */
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
	vbus-supply = <&usb_vbus>;
};
