// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/dts-v1/;

#include "mt7628an_asus_rt-n1x.dtsi"

/ {
	compatible = "asus,rt-n10p-v3", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Asus RT-N10P V3";

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "rt-n10p-v3:green:power";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "rt-n10p-v3:green:wlan";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan {
			label = "rt-n10p-v3:green:wan";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan {
			label = "rt-n10p-v3:green:lan";
			gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};
