--- a/arch/powerpc/platforms/44x/Makefile
+++ b/arch/powerpc/platforms/44x/Makefile
@@ -4,6 +4,7 @@ ifneq ($(CONFIG_PPC4xx_CPM),y)
 obj-y	+= idle.o
 endif
 obj-$(CONFIG_PPC44x_SIMPLE) += ppc44x_simple.o
+obj-$(CONFIG_WNDR4700) += wndr4700.o
 obj-$(CONFIG_EBONY)	+= ebony.o
 obj-$(CONFIG_SAM440EP) 	+= sam440ep.o
 obj-$(CONFIG_WARP)	+= warp.o
--- a/arch/powerpc/platforms/44x/Kconfig
+++ b/arch/powerpc/platforms/44x/Kconfig
@@ -243,6 +243,19 @@ config ICON
 	help
 	  This option enables support for the AMCC PPC440SPe evaluation board.
 
+config WNDR4700
+	bool "WNDR4700"
+	depends on 44x
+	default n
+	select APM821xx
+	select PCI_MSI
+	select PPC4xx_MSI
+	select PPC4xx_PCI_EXPRESS
+	select IBM_EMAC_RGMII
+	select 460EX
+	help
+	  This option enables support for the Netgear WNDR4700/WNDR4720 board.
+
 config XILINX_VIRTEX440_GENERIC_BOARD
 	bool "Generic Xilinx Virtex 5 FXT board support"
 	depends on 44x
