#!/bin/sh

. /lib/functions/uci-defaults.sh

board_config_update

ucidef_set_interface_wan "eth0"
if [ -d "/sys/class/net/eth1" ]; then
	ucidef_set_interface_lan "eth1"
fi

board_config_flush

exit 0
