diff -Nur linux-2.6.19.2/arch/arm/mach-ixp4xx/compex-setup.c linux-2.6.19.2-owrt/arch/arm/mach-ixp4xx/compex-setup.c
--- linux-2.6.19.2/arch/arm/mach-ixp4xx/compex-setup.c	2007-04-09 20:30:37.000000000 +0200
+++ linux-2.6.19.2-owrt/arch/arm/mach-ixp4xx/compex-setup.c	2007-04-09 20:36:23.000000000 +0200
@@ -90,9 +90,57 @@
 	.resource		= compex_uart_resources
 };
 
+static struct resource res_mac0 = {
+	.start		= IXP4XX_EthB_BASE_PHYS,
+	.end		= IXP4XX_EthB_BASE_PHYS + 0x1ff,
+	.flags          = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct resource res_mac1 = {
+	.start		= IXP4XX_EthC_BASE_PHYS,
+	.end		= IXP4XX_EthC_BASE_PHYS + 0x1ff,
+	.flags          = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct mac_plat_info plat_mac0 = {
+	.npe_id		= 1,
+	.phy_id		= -1,
+	.eth_id		= 0,
+	.rxq_id		= 27,
+	.txq_id		= 24,
+	.rxdoneq_id	= 4,
+};
+
+static struct mac_plat_info plat_mac1 = {
+	.npe_id		= 2,
+	.phy_id		= 3,
+	.eth_id		= 1,
+	.rxq_id		= 28,
+	.txq_id		= 25,
+	.rxdoneq_id	= 5,
+};
+
+static struct platform_device mac0 = {
+	.name           = "ixp4xx_mac",
+	.id             = 0,
+	.dev.platform_data = &plat_mac0,
+	.num_resources  = 1,
+	.resource       = &res_mac0,
+};
+
+static struct platform_device mac1 = {
+	.name           = "ixp4xx_mac",
+	.id             = 1,
+	.dev.platform_data = &plat_mac1,
+	.num_resources  = 1,
+	.resource       = &res_mac1,
+};
+
 static struct platform_device *compex_devices[] __initdata = {
 	&compex_flash,
-	&compex_uart
+	&compex_uart,
+	&mac0,
+	&mac1,
 };
 
 static void __init compex_init(void)
