diff -urN linux-2.6.19/arch/mips/pci/ops-au1000.c linux-2.6.19.new/arch/mips/pci/ops-au1000.c
--- linux-2.6.19/arch/mips/pci/ops-au1000.c	2006-11-29 22:57:37.000000000 +0100
+++ linux-2.6.19.new/arch/mips/pci/ops-au1000.c	2006-12-28 03:02:42.000000000 +0100
@@ -172,7 +172,11 @@
 		error = -1;
 		DBG("Au1x Master Abort\n");
 	} else if ((status >> 28) & 0xf) {
-		DBG("PCI ERR detected: status %x\n", status);
+		DBG("PCI ERR detected: device %d, status %x\n", device, ((status >> 28) & 0xf));
+		
+		/* clear errors */
+		au_writel(status & 0xf000ffff, Au1500_PCI_STATCMD);		
+
 		*data = 0xffffffff;
 		error = -1;
 	}
