--- linux-2.6.19.2.old/arch/arm/mach-at91rm9200/vlink_leds.c	2007-03-25 19:36:45.000000000 +0200
+++ linux-2.6.19.2/arch/arm/mach-at91rm9200/vlink_leds.c	2007-03-29 09:17:39.000000000 +0200
@@ -37,13 +37,13 @@
 
 static inline void at91_led_toggle(unsigned int led)
 {
-	unsigned long is_off = at91_get_gpio_value(AT91_PIN_PC7);
+	unsigned long is_off = at91_get_gpio_value(AT91_PIN_PC14);
 	if (is_off) {
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 0);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 1);
+		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC14, 0);
+		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC15, 1);
 	} else {
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 1);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 0);
+		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC14, 1);
+		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC15, 0);
 	}
 }
 
@@ -59,20 +59,11 @@
 
 	switch(evt) {
 	case led_start:		/* System startup */
-//		at91_led_on(at91_leds_cpu);
 		at91_led_toggle(at91_leds_timer);
-/*
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 0);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 1);
-*/
 		break;
 
 	case led_stop:		/* System stop / suspend */
 		at91_led_toggle(at91_leds_timer);
-/*
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 1);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 0);
-*/
 		break;
 
 #ifdef CONFIG_LEDS_TIMER
@@ -84,18 +75,10 @@
 #ifdef CONFIG_LEDS_CPU
 	case led_idle_start:	/* Entering idle state */
 		at91_led_toggle(at91_leds_timer);
-/*
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 1);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 0);
-*/
 		break;
 
 	case led_idle_end:	/* Exit idle state */
 		at91_led_toggle(at91_leds_timer);
-/*
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC7, 0);
-		at91_set_gpio_value(AT91_PIN_PC8, 1);
-*/
 		break;
 #endif
 
