Index: linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/nas100d-setup.c
===================================================================
--- linux-2.6.19.orig/arch/arm/mach-ixp4xx/nas100d-setup.c
+++ linux-2.6.19/arch/arm/mach-ixp4xx/nas100d-setup.c
@@ -123,12 +123,36 @@ static struct platform_device nas100d_ua
 	.resource		= nas100d_uart_resources,
 };
 
+static struct resource res_mac0 = {
+       .start          = IXP4XX_EthB_BASE_PHYS,
+       .end            = IXP4XX_EthB_BASE_PHYS + 0x1ff,
+       .flags          = IORESOURCE_MEM,
+};
+
+static struct mac_plat_info plat_mac0 = {
+       .npe_id         = 1,
+       .phy_id         = 0,
+       .eth_id         = 0,
+       .rxq_id         = 27,
+       .txq_id         = 24,
+	.rxdoneq_id	= 4,
+};
+
+static struct platform_device mac0 = {
+       .name           = "ixp4xx_mac",
+       .id             = 0,
+       .dev.platform_data = &plat_mac0,
+       .num_resources  = 1,
+       .resource       = &res_mac0,
+};
+
 static struct platform_device *nas100d_devices[] __initdata = {
 	&nas100d_i2c_controller,
 	&nas100d_flash,
 #ifdef CONFIG_LEDS_IXP4XX
 	&nas100d_leds,
 #endif
+	&mac0
 };
 
 static void nas100d_power_off(void)
