// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7621_dlink_dir-8xx-a1.dtsi"

/ {
	compatible = "dlink,dir-882-a1", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "D-Link DIR-882 A1";

	aliases {
		led-boot = &led_power_orange;
		led-failsafe = &led_power_green;
		led-running = &led_power_green;
		led-upgrade = &led_net_orange;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power_orange: power_orange {
			label = "dir-882-a1:orange:power";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power_green: power_green {
			label = "dir-882-a1:green:power";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_net_orange: net_orange {
			label = "dir-882-a1:orange:net";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		net_green {
			label = "dir-882-a1:green:net";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb2 {
			label = "dir-882-a1:green:usb2";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ehci_port2>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		usb3 {
			label = "dir-882-a1:green:usb3";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&xhci_ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};
	};
};
