// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca956x.dtsi"

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &eth0;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&uart {
	status = "okay";
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
			>;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;

	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&mac 0x8>;
};
