/dts-v1/;

#include "vr9_zyxel_p-2812hnu-fx.dtsi"

/ {
	compatible = "zyxel,p-2812hnu-f3", "zyxel,p-2812hnu", "lantiq,xway", "lantiq,vr9";
	model = "ZyXEL P-2812HNU-F3";
};

&pci0 {
	wifi@1814,3092 {
		compatible = "pci1814,3092";
		reg = <0x7000 0 0 0 0>;
		ralink,eeprom = "RT3092.eeprom";
	};
};

&localbus {
	flash@0 {
		compatible = "lantiq,nor";
		bank-width = <2>;
		reg = <0 0x0 0x800000>;

		pinctrl-0 = <&nand_pins>, <&nand_cs1_pins>;
		pinctrl-names = "default";

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "uboot";
				reg = <0x0 0x50000>;
				read-only;
			};
			partition@50000 {
				label = "uboot-env";
				reg = <0x50000 0x10000>;
			};
			partition@60000 {
				label = "unused";
				reg = <0x60000 0x7a0000>;
			};
		};
	};

	flash@1 {
		compatible = "lantiq,nand-xway";
		lantiq,cs = <1>;
		bank-width = <2>;
		reg = <1 0x0 0x2000000>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "kernel";
			reg = <0x0 0x200000>;
		};
		partition@200000 {
			label = "ubi";
			reg = <0x200000 0x7e00000>;
		};
	};
};
