// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <86000000>;
		m25p,fast-read;

		partitions: partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x40000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				label = "nvram";
				reg = <0x60000 0x30000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	mtd-mac-address = <&factory 0x4>;
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi5: wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};
