// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9331.dtsi"

/ {
	model = "ALFA Network AP121F";
	compatible = "alfa-network,ap121f", "qca,ar9331";

	aliases {
		label-mac-device = &wmac;
		led-boot = &led_vpn;
		led-failsafe = &led_vpn;
		led-upgrade = &led_vpn;
		serial0 = &uart;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		switch {
			label = "switch";
			linux,code = <BTN_0>;
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "ap121f:green:lan";
			gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_vpn: vpn {
			label = "ap121f:green:vpn";
			gpios = <&gpio 27 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "ap121f:green:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&art 0x0>;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		switch-phy-addr-swap = <0>;
		switch-phy-swap = <0>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";

	compatible = "syscon", "simple-mfd";
};

&spi {
	status = "okay";

	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x030000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x030000 0x010000>;
			};

			art: partition@40000 {
				label = "art";
				reg = <0x040000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0xfb0000>;
			};
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

&usb {
	status = "okay";
	dr_mode = "host";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};
