// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7628an_netgear_r6xxx.dtsi"

/ {
	compatible = "netgear,r6080", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Netgear R6080";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
		label-mac-device = &ethernet;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "r6080:green:lan";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power: power {
			label = "r6080:green:power";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g_green {
			label = "r6080:green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wlan2g_orange {
			label = "r6080:orange:wlan2g";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_green {
			label = "r6080:green:wan";
			gpios = <&gpio 40 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_orange {
			label = "r6080:orange:wan";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "p0led_an", "p1led_an", "p2led_an", "p3led_an",
		         "p4led_an", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&partitions {
	partition@90000 {
		compatible = "denx,uimage";
		label = "firmware";
		reg = <0x90000 0x760000>;
	};

	partition@7f0000 {
		label = "reserved";
		reg = <0x7f0000 0x10000>;
		read-only;
	};
};

&ehci {
	status = "disabled";
};

&ohci {
	status = "disabled";
};
