--- a/arch/arm64/boot/dts/marvell/armada-8040-mcbin.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/marvell/armada-8040-mcbin.dts
@@ -10,8 +10,9 @@
 #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
 
 / {
-	model = "Marvell 8040 MACCHIATOBin";
-	compatible = "marvell,armada8040-mcbin", "marvell,armada8040",
+	model = "Marvell 8040 MACCHIATOBin Double-shot";
+	compatible = "marvell,armada8040-mcbin-doubleshot",
+			"marvell,armada8040-mcbin", "marvell,armada8040",
 			"marvell,armada-ap806-quad", "marvell,armada-ap806";
 
 	chosen {
