// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar9344.dtsi"

/ {
	aliases {
		label-mac-device = &wmac;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&ref {
	clock-frequency = <40000000>;
};

&uart {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "partition-table";
				reg = <0x020000 0x010000>;
				read-only;
			};

			info: partition@30000 {
				label = "info";
				reg = <0x030000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x040000 0x780000>;

				compatible = "fixed-partitions";
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;

				partition@0 {
					label = "kernel";
					reg = <0x000000 0x200000>;
				};

				partition@200000 {
					label = "rootfs";
					reg = <0x200000 0x580000>;
				};
			};

			partition@7c0000 {
				label = "config";
				reg = <0x7c0000 0x030000>;
				read-only;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	mtd-mac-address = <&info 0x08>;
};

&eth0 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&swphy4>;

	mtd-mac-address = <&info 0x8>;
};

&eth1 {
	status = "okay";
};
