// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "qca9563_tl-wr1043n.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr1043nd-v4", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link TL-WR1043ND Version 4";
};

&gpio_leds {
	usb {
		label = "tp-link:green:usb";
		gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		default-state = "off";
		trigger-sources = <&hub_port0>;
		linux,default-trigger = "usbport";
	};
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";

	hub_port0: port@1 {
		reg = <1>;
		#trigger-source-cells = <0>;
	};
};
