// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

#include "ar7241.dtsi"

/ {
	compatible = "ubnt,xm", "qca,ar7241";
	model = "Ubiquiti Networks XM (rev 1.0) board";

/*	extosc: ref {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-frequency = <40000000>;
	};
*/
	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		poll-interval = <20>;
		reset {
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		link1 {
			label = "ubnt:red:link1";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		link2 {
			label = "ubnt:orange:link2";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		link3 {
			label = "ubnt:green:link3";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		link4 {
			label = "ubnt:green:link4";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&uart {
	status = "okay";
};

/*&pll {
	clocks = <&extosc>;
};*/

&spi {
	status = "okay";
	num-cs = <1>;

	flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "mx25l6405d";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@1 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@2 {
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x750000>;
			};

			partition@3 {
				label = "board_config";
				reg = <0x7a0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			partition@4 {
				label = "cfg";
				reg = <0x7b0000 0x040000>;
				read-only;
			};

			art: partition@5 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	ath9k@0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		qca,no-eeprom;
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy4: ethernet-phy@4 {
		reg = <4>;
		phy-mode = "mii";
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&art 0x0>;

	phy-mode = "mii";
	phy-handle = <&phy4>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	mtd-mac-address = <&art 0x6>;
};
