// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
/dts-v1/;

#include "mt7621_linksys_ea7xxx.dtsi"

/ {
	compatible = "linksys,ea7300-v1", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "Linksys EA7300 v1";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wan_green {
			label = "ea7300-v1:green:wan";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1_green {
			label = "ea7300-v1:green:lan1";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2_green {
			label = "ea7300-v1:green:lan2";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3_green {
			label = "ea7300-v1:green:lan3";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4_green {
			label = "ea7300-v1:green:lan4";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power: power {
			label = "ea7300-v1:white:power";
			gpios = <&gpio 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		wps {
			label = "ea7300-v1:green:wps";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};
